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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

[bookmark: _Toc358207983]ГЛАВА VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ИЛИ ДЛЯ КОТОРЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

Статья 20. Использование земель, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Земли лесного фонда
Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Земли, покрытых поверхностными водами
Условия использования и ограничения на территории водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, региональными и местными нормативно-правовыми актами.
3. Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных угодий регламентируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации.

[bookmark: _Toc455104882][bookmark: _Toc515882735]Статья 21. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

1.Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется: 
- в границах территорий общего пользования.
Условия для территорий береговых полос устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
- территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным кодексом, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2016, ГОСТ 12.1.051-90, Федеральным Законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами, утвержденными Постановлением Правительства от 9.06.1995 №578, Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2020 года №1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса», Постановлением Правительства от 02.09.2009 №717. 
 - земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых.
Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых устанавливаются Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1"О недрах", принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.
	
ГЛАВА IX. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗОНАМ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ИНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Статья 22. Санитарно-защитные зоны и разрывы

1. Регламентируется Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-защитном благополучии населения», Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части не противоречащей Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222.
2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, и утверждаются главой поселения.
3. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 
4. При отсутствии проектов санитарно-защитных зон, регулируется Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»,  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в части не противоречащей Постановлению Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222., иными санитарными нормами и правилами в области использования промышленных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений.

Статья 23. Зоны охраны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

1. Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
Охранные зоны линий электропередач регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность», Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г.  № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. 
Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов. 
В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: 
- размещать хранилища горюче-смазочных материалов; 
- устраивать свалки; 
- проводить взрывные работы; 
- разводить огонь; 
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы; 
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также - подниматься на опоры; 
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. 
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. 
2. Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.
Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная настоящей частью, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.
3. Придорожная полоса
Ограничения  устанавливаются Земельным Кодексом Российской Федерации №136 – ФЗ, от 25.10.2001г., Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2020 года №1753 «О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса», Постановлением Правительства №717 от 2.09.2009г.
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению). 
Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

[bookmark: _Toc455104886][bookmark: _Toc515882739]Статья 24. Зоны охраны водных объектов

1. Условия использования Зон охраны водных объектов: в границах водоохранных зон и в границах прибрежных защитных полос устанавливаются федеральными, региональными и местными нормативно-правовыми актами. 
2. В границах водоохранных зон запрещается: 
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").3.В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 
4. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

[bookmark: _Toc455104887][bookmark: _Toc515882740]Статья 25. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Санитарно-защитная полоса водоводов

1. От подземных источников водоснабжения, расположенных в поселении, необходимо установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:
1)граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
2) граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;
Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
3)граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Бурение новых скважин и новое строительство в пределах второго и третьего пояса ЗСО, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлам хранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора. Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.
2. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Статья 26. Зоны затопления и подтопления. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
2. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в границах территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обязаны:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
- изучать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки в указанной области;
- выполнять установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.
3. На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Статья 27. Приаэродромная территория
 
1. На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1) первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
2) вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
3) третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории;
4) четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
5) пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
6) шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
7) седьмая подзона, в которой в целях предотвращения негативного физического воздействия устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений настоящей статьи. При этом под указанным негативным физическим воздействием понимается несоответствие эквивалентного уровня звука, возникающего в связи с полетами воздушных судов, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2. Приаэродромная территория устанавливается с выделением с первой по седьмую подзон в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи или в случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящей статьи, с выделением с первой по шестую подзон с последующим установлением седьмой подзоны в соответствии с пунктом 5.3 настоящей статьи.
3. Определение перечня ограничений использования земельных участков, предусматривающих запрет на строительство, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов капитального строительства в седьмой подзоне приаэродромной территории, осуществляется с учетом возможности применения при строительстве, реконструкции, эксплуатации таких видов объектов мер по предупреждению и (или) устранению негативного физического воздействия и по результатам расчета и оценки рисков для здоровья человека, проведенных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

[bookmark: _Toc65487308]Статья 28. Лесопарковый зеленый пояс

На территориях, входящих в состав лесопарковых зеленых поясов, запрещаются:
1) использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов, пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ;
2) размещение отходов производства и потребления I - III классов опасности;
3) размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, отнесенных в соответствии с настоящим Федеральным законом к объектам I категории;
4) создание объектов, не связанных с созданием объектов лесной инфраструктуры, для переработки древесины;
5) разработка месторождений полезных ископаемых, за исключением разработки месторождений минеральных вод и лечебных грязей, использования других природных лечебных ресурсов;
6) создание объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий, других линейных объектов и являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов зданий, строений, сооружений, а также за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности);
7) строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;
8) размещение скотомогильников;
9) размещение складов ядохимикатов и минеральных удобрений.

Статья 29. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых
 1. Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки, в соответствии с требованиями ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах".
Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. 
Самовольная застройка земельных участков, указанных в части второй настоящей статьи, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.
2. За выдачу разрешения на застройку земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 30. Условия использования территории в границах объекта археологии

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.
Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Статья 31.  Зона особого градостроительного регулирования
Зона особого градостроительного регулирования устанавливается для территорий в границах которой необходимо размещение объектов улично-дорожной сети, установление красных линий.
Образование земельных участков, строительство или реконструкция объектов капитального строительства в границах зоны особого градостроительного регулирования возможно после разработки и утверждения документации по планировке территории.

ГЛАВА X. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ

Статья 32. Градостроительные регламенты и их применение

1. Решения о выборе видов разрешенного использования земельных участков  и объектов капитального строительства, параметров строительства (реконструкции объектов капитального строительства принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план Мамонского муниципального образования документацию по планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.
Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.	Для земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в границах Мамонского муниципального образования, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1)	градостроительным регламентам применительно к территориальным зонам, установленным настоящими Правилами;
2) описаниям условий использования земельных участков и земель, на которых действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых регламенты не устанавливаются;
3) описание условий использования земель, установленных применительно к зонам с особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости
3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
2) условно разрешенные виды использования, земельных участков и объектов капитального строительства;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Правообладатели земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.
5. 	Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительного изменения объектов недвижимости могут включать:
Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь.
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3)предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
иные показатели
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории Мамонского муниципального образования.
В пределах территориальной зоны, допустимо установление нескольких подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

[bookmark: _Toc358208000]Статья 33. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительному регламенту и красным линиям

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются несоответствующими разрешенному виду использования.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в пункте 1 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
4. В том случае, если использование указанных в пункте 1 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 34. Использование земельных участков и объектов капитального строительства с учетом требований пожарной безопасности

В соответствии с частью 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Технический регламент) противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.
Согласно части 2 статьи 69 Технического регламента, противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 1 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.
В соответствии с пунктом 4.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (с изменениями № 4) (далее — СП 4.13130.2013), минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 и с учетом пунктов 4.4-4.13 СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений производственного и складского назначения следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.
Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, складского и инженерно-технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями. При этом противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений должны также соблюдаться и от указанных пристроек с учетом их пожарно-технической классификации.
Статьей 29 Технического регламента определено, что классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков осуществляется с учетом следующих критериев:
1) степень огнестойкости (I-V);
2) класс конструктивной пожарной опасности (C0-C3);
3) класс функциональной пожарной опасности (Ф1-Ф5).
При этом пожарно-технические характеристики должны содержаться в проектной документации на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы (часть 1 статьи 78 Технического регламента). 
Класс функциональной пожарной опасности определяется на основании статьи 32 Технического регламента. Порядок определения класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков устанавливается статьей 87 Технического регламента. Следует понимать, что критерий C0 означает факт применения при строительстве строительных конструкций, которые в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара не участвуют, в свою очередь критерий C3 означает обратное (например): строительство дома из деревянных конструкций, не прошедших огнезащитную обработку). 
Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями допускается уменьшать при условии подтверждения предотвращения распространения пожара в соответствии с приложением А СП 4.13130.2013. Указанное уменьшение должно проводиться с учетом требований к параметрам проездов и подъездов для пожарной техники. Для случаев, не подпадающих под область применения приложения А СП 4.13130.2013, уменьшение противопожарных расстояний допускается при разработке дополнительных противопожарных мероприятий с подтверждением предотвращения распространения пожара на основании результатов исследований, испытаний или расчетов по апробированным методикам.
Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом вышеуказанной информации.

Таблица 1 - Минимальные противопожарные расстояния (разрывы)

	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м

	
	
	I, II, III

С0
	II, III

С1
	IV

С0, С1
	IV, V

С2, С3

	Жилые и общественные
	
	
	
	
	

	I, II, III
	С0
	6
	8
	8
	10

	II, III
	С1
	8
	10
	10
	12

	IV
	С0, С1
	8
	10
	10
	12

	IV, V
	С2, С3
	10
	12
	12
	15

	Производственные и складские
	
	
	
	
	

	I, II, III
	С0
	10
	12
	12
	12

	II, III
	С1
	12
	12
	12
	12

	IV
	С0, С1
	12
	12
	12
	15

	IV, V
	С2, С3
	15
	15
	15
	18



Согласно пункту 4.4 СП 4.13130.2013 противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов.
Пунктом 4.5 СП 4.13130.2013 установлено, что противопожарные расстояния от глухих (без оконных проемов) стен жилых и общественных зданий, сооружений I-IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО и С1, с наружной отделкой, облицовкой (при наличии) из материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1 и наружным (водоизоляционным) слоем кровли из материалов не ниже Г1 или РП1 до других зданий, сооружений допускается уменьшать на 20% по отношению к значениям, указанным в таблице 1 СП 4.13130.2013.
Согласно пункту 4.6 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.
Согласно пункту 4.9 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между жилыми зданиями IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2, С3 и V степени огнестойкости в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД и IIА следует увеличивать на 50% (климатический подрайон определяется в соответствии с таблицей Б.1 свода правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).
Пунктом 4.10 СП 4.13130.2013 установлено, что для двухэтажных зданий, сооружений каркасно-щитовой конструкции V степени огнестойкости противопожарные расстояния следует увеличивать на 20%.
В соответствии с пунктом 4.11 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 (с изменениями № 1) (далее — СП 2.13130.2020), для противопожарных стен 1-го типа. 
Противопожарные разрывы между общественными зданиями, сооружениями допускается не предусматривать (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники, установленных разделом 8 СП 4.13130.2013), если суммарная площадь застройки указанных объектов, включая незастроенную площадь между ними, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, принимаемой в соответствии с СП 2.13130.2020 по общественному зданию с минимальным значением допустимой площади и наихудшими значениями степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. 
Противопожарные расстояния от хозяйственных построек на одном земельном участке до домов на соседних земельных участках, а также между домами соседних участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 и с учетом требований подраздела 5.3 СП 4.13130.2013 при организованной малоэтажной застройке. Противопожарные расстояния между хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются. Расстояния от домов и построек на участках до зданий и сооружений на территориях общего назначения должны приниматься в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013.
Для дома или хозяйственной постройки с неопределенной степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности противопожарные расстояния следует определять по таблице 1 СП 4.13130.2013 как для здания V степени огнестойкости. Для дома или постройки с наружным (водоизоляционным) слоем кровли, карнизами и наружными поверхностями стен (или их обшивкой) из материалов НГ (негорючие) или Г1 (информация о горючести веществ и материалов содержится в сертификате на продукцию) противопожарные расстояния допускается определять, как для здания IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С1. Для домов, хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) с наружными стенами из негорючих материалов (камень, бетон, железобетон и т.п.) с отделкой, облицовкой (при наличии), а также карнизами и водоизоляционным слоем кровли из негорючих материалов или материалов группы горючести Г1 противопожарные расстояния допускается принимать как для зданий III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. При этом расстояние от глухих стен таких домов или хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) до домов (любых конструктивных решений) на соседних участках допускается сокращать до 6 м.
Противопожарные расстояния между домами, домами и хозяйственными постройками на соседних участках не нормируются при применении противопожарных стен в соответствии с пунктом 4.11 СП 4.13130.2013.
Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев) (такое согласие должно быть зафиксировано документально). При блокировании жилых домов соседних участков следует учитывать требования, предъявляемые к устройству противопожарных преград между жилыми блоками зданий класса Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные).
На садовых земельных участках малых размеров, в случаях группирования (блокирования) без противопожарных разрывов садовых домов на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке, противопожарные расстояния по таблице 1 СП 4.13130.2013 следует соблюдать между крайними домами соседних групп (блоков).
Для домов, хозяйственных построек, размещенных без противопожарных разрывов, суммарная площадь застройки, включая незастроенную площадь между ними, не должна превышать значения допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека жилого здания по СП 2.13130.2020, исходя из наихудших значений степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности дома или постройки.
На основании пункта 6.5.6 СП 2.13130.2020, одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), должны отвечать следующим требованиям:
а) к одно- и двухэтажным одноквартирным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются;
б) в трехэтажных домах строительные конструкции должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий не ниже III степени огнестойкости. При этом предел огнестойкости межкомнатных перегородок не регламентируется. Класс конструктивной пожарной опасности дома должен быть не ниже С2. Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м, при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, а перекрытий - не менее REI 30;
в) в блокированных домах смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами 2-го типа. При этом количество блоков в пределах пожарного отсека должно быть не более 10. Площадь этажа в пределах такого пожарного отсека определяется согласно таблице 6.8 СП 2.13130.2020;
г) блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа на пожарные отсеки площадью этажа в пределах отсека не более 600 кв. м.
С целью обеспечения пожарной безопасности, запрещается складирование дров (горбыль), строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

[bookmark: _Toc455104890][bookmark: _Toc515882743]Статья 35. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Мамонского муниципального образования 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории Мамонского муниципального образования:

	Кодовое обозначение территориальной зоны
	
Наименование территориальной зоны

	
	ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

	Ж-1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами

	Ж-1/1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами*

	Ж-2
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

	Ж-3
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)

	Ж-4
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

	Ж-5
	Зона смешанной и общественно –деловой застройки

	
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

	ОД-1
	Многофункциональная общественно-деловая зона

	ОД-2
	Зона специализированной общественной застройки

	
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

	П-1
	Производственная зона

	П-2
	Коммунально-складская зона

	ИТ-1
	Зона инженерной инфраструктуры

	ИТ-2
	Зона транспортной инфраструктуры

	
	ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

	СХ-1
	Зона сельскохозяйственных угодий

	СХ-2
	Зона садоводческих или огороднических товариществ

	СХ-2/1
	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

	СХ-3
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

	
	ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Р-1
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)

	Р-2
	Зона отдыха

	
	ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	СН-1
	Зона кладбищ

	СН-1/1
	Зона кладбищ*

	СН-2
	Зона озелененных территорий специального назначения

	СН-3
	Зона специального назначения





Статья 36. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	[bookmark: _Hlk191652945]ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства
2.1[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 10.11.2020 № П/0412 ] 

	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения

	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га;
При объединении и перераспределении из земельных участков государственная собственность на которые неразграничена, минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%


	Предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков, а также минимальная ширина земельного участка применяются к образуемым земельным участкам, в том числе образуемым в результате перераспределения, разделения. 
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	[bookmark: _Hlk191969241]Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	[bookmark: _Hlk191969412]Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	[bookmark: _Hlk191902767]Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Максимальное количество этажей - 4 
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные ком-плексоы
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Площадки для занятий спортом
5.1.3

	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1

	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети. Парковки,
некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных средств
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства, общественные туалеты
	
	

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	[bookmark: _Hlk191903192]Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70.
Иные параметры:
- необходимое количество машино-мест определяется из расчета не менее 50% расчетного числа легковых автомобилей;
- в случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв. м и более, не менее 35% от необходимого количества машино-мест должны быть организованы как подземные или надземные многоуровневые стоянки;
- габариты машино-места - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6 м
     

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения; сооружения для содержания сельскохозяйственных животных
	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га;
При объединении и перераспределении из земельных участков государственная собственность на которые неразграничена, минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%


	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.
Содержание сельскохозяйственных животных с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ о от 23 сентября 2021г. № 645 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства",   Приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. № 103"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа".
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020г. № 622 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации".
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020г. № 621 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации"

	[bookmark: _Hlk191903428]Блокированная жилая застройка 
2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома; объекты хранения автотранспорта; подсобные сооружения; спортивные и детские площадки; площадки отдыха
	- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м.;
- максимальное количество надземных этажей блокированного жилого дома – 3;
- предельная высота блокированного жилого дома – 12 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка - 60.
Иные параметры:
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7м.
Ограждения высотой не более 2 м.
Минимальное расстояние:
- от прочих построек (бань, гаражей др.) до соседнего участка – 1 м
   

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	[bookmark: _Hlk191903607]Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	[bookmark: _Hlk191903706]Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5  га
Минимальный
отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта торговли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный
отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градо-строительного проектирования Ир-кутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-строительство. Планировка и застрой-ка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градострои-тельство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирова-ния».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


Статья 37. Зона застройки индивидуальными жилыми домами* (Ж-1/1)
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ* (Ж-1/1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства
2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения

	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%


	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Этажность: 4 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные ком-плексоы
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Площадки для занятий спортом
5.1.3

	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1

	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети. Парковки,
некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных средств
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства, общественные туалеты
	
	

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории







2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил











3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70.
Иные параметры:
- необходимое количество машино-мест определяется из расчета не менее 50% расчетного числа легковых автомобилей;
- в случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв. м и более, не менее 35% от необходимого количества машино-мест должны быть организованы как подземные или надземные многоуровневые стоянки;
- габариты машино-места - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6 м
     

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
2.2
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения; сооружения для содержания сельскохозяйственных животных
	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га;
При объединении и перераспределении из земельных участков государственная собственность на которые неразграничена, минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%


	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.
Содержание сельскохозяйственных животных с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ о от 23 сентября 2021г. № 645 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства",   Приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2006 г. № 103"Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа".
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020г. № 622 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации".
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 21 октября 2020г. № 621 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации"

	Блокированная жилая застройка 
2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома; объекты хранения автотранспорта; подсобные сооружения; спортивные и детские площадки; площадки отдыха
	- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м.;
- максимальное количество надземных этажей блокированного жилого дома – 3;
- предельная высота блокированного жилого дома – 12 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка - 60.
Иные параметры:
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7м.
Ограждения высотой не более 2 м.
Минимальное расстояние:
- от прочих построек (бань, гаражей др.) до соседнего участка – 1 м
   

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.

	Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта тор-говли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории









Статья 38. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) (Ж-2)

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома
	Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.
Минимальная площадь земельного участка при реконструкции – не устанавливается.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Количество этажей: 3 
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
- от границ лесных насаждений – 30 м
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования»
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Блокированная жилая застройка 
2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома; объекты хранения автотранспорта; подсобные сооружения; спортивные и детские площадки; площадки отдыха
	Минимальная площадь земельного участка для блокированного с другим жилым домом – 0,015 га.
Максимальная площадь земельного участка для блокированного с другим жилым домом – 0,2 га.
Минимальная площадь земельного участка для блокированного с другими жилыми домами – 0,015 га
Максимальная площадь земельного участка для блокированного с другими жилыми домами – 0,1 га.
- от смежных границ блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами): 0 м
- от фронтальной границы – 5 м;
- от тыльной границы блокированного с другими жилыми домами: 5 м
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
- от границ лесных насаждений – 30 м
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».

   

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Этажность: 4 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные ком-плексоы
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Площадки для занятий спортом
5.1.3

	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1

	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети. Парковки,
некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных средств
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства, общественные туалеты
	
	

	Социальное обслуживание
3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	Объекты социального обслуживания; предприятия связи; благотворительные организации, клубы по интересам. Центр по оказанию социальных услуг

	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	[bookmark: _Hlk191971288]Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил





3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства
2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения

	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га;
При объединении и перераспределении из земельных участков государственная собственность на которые неразграничена, минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%


	Предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков, а также минимальная ширина земельного участка применяются к образуемым земельным участкам, в том числе образуемым в результате перераспределения, разделения. 
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Оказание социальной помощи населению
3.2.2
	- размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Учреждения социальной защиты
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный
отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Развлекательные мероприятия
4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Аквапарк; здания и сооружения, предназначенных для организации развлекательных мероприятий; боулинг; игровые автоматы; игровые площадки

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта торговли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории



Статья 39. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж-3)

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (Ж-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Среднеэтажная жилая застройка
2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома; объекты благоустройства и озеленения; подземные гаражи и автостоянки; спортивные и детские площадки, площадки отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дом
	Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям и техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный
отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Этажность: 4 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%».
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Среднее и высшее профессиональное образование
3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Кампус среднеспециальных учебных заведений в сфере культуры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- максимальное количество этажей – 4;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 30

	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение научной деятельности
3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Объекты научно-исследовательских и проектных организаций; объекты научно-исследовательского, проектного и изыскательского назначения; объекты изыскательского назначения; объекты необходимые для научно-производственных целей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей, максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Торговые центры; торгово-развлекательные центры (комплексы)
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Развлекательные мероприятия
4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Аквапарк; здания и сооружения, предназначенных для организации развлекательных мероприятий; боулинг; игровые автоматы; игровые площадки

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение внутреннего правопорядка
8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Пожарное депо
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные ком-плексоы
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Площадки для занятий спортом
5.1.3

	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1

	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети. Парковки,
некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных средств
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства, общественные туалеты
	
	



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома
	Минимальная площадь земельного участка – 0,15 га.
Минимальная площадь земельного участка при реконструкции – не устанавливается.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Количество этажей: 3 
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
- от границ лесных насаждений – 30 м
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».



	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Блокированная жилая застройка 
2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома; объекты хранения автотранспорта; подсобные сооружения; спортивные и детские площадки; площадки отдыха
	- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м.;
- максимальное количество надземных этажей блокированного жилого дома – 3;
- предельная высота блокированного жилого дома – 12 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка - 60.
Иные параметры:
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7м.
Ограждения высотой не более 2 м.
Минимальное расстояние:
- от прочих построек (бань, гаражей др.) до соседнего участка – 1 м
   

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы

	Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Оказание социальной помощи населению
3.2.2
	- размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.

	Учреждения социальной защиты
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта тор-говли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный
отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общежития
3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Общежития
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
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Статья 40. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) (Ж-4)
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 ЭТАЖЕЙ И БОЛЕЕ) (Ж-4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Среднеэтажная жилая застройка
2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома; объекты благоустройства и озеленения; подземные гаражи и автостоянки; спортивные и детские площадки, площадки отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дом
	Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям и техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	Многоквартирные жилые дома; объекты благоустройства и озеленения; подземные гаражи и автостоянки; спортивные и детские площадки, площадки отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дом
	Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту, проекту планировки и межевания территории.
При определении в градостроительном плане земельного участка минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, необходимо учитывать: сложившеюся застройку на соседних земельных участках, ранее выданные разрешения на строительство объектов капитального строительства на соседних земельных участках, подготовленные и утвержденные градостроительные планы соседних земельных участков. 
Возможен нулевой отступ от границы с соседним участком (с блокировкой зданий) при условии согласования с собственниками таких объектов капитального строительства и земельных участков при условии соблюдения технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других обязательных требований.
Также нулевой отступ от границы с соседним участком (с блокировкой зданий) возможен при разделе земельного участка, на котором осуществлялось строительство многоквартирных жилых домов по единому разрешению на строительство, в целях определения границ придомовой территории каждого построенного жилого дома.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».


	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5  га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Этажность: 4 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Среднее и высшее профессиональное образование
3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Кампус среднеспециальных учебных заведений в сфере культуры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- максимальное количество этажей – 4;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 30

	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил




	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение научной деятельности
3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Объекты научно-исследовательских и проектных организаций; объекты научно-исследовательского, проектного и изыскательского назначения; объекты изыскательского назначения; объекты необходимые для научно-производственных целей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей, максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Торговые центры; торгово-развлекательные центры (комплексы)
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Развлекательные мероприятия
4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Аквапарк; здания и сооружения, предназначенных для организации развлекательных мероприятий; боулинг; игровые автоматы; игровые площадки

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение внутреннего правопорядка
8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Пожарное депо
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение занятий спортом в помещениях
5.1.2
	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
	Спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные ком-плексоы
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Площадки для занятий спортом
5.1.3

	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1

	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети. Парковки,
некапитальные сооружения, предназначенные для охраны транспортных средств
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства, общественные туалеты
	
	






2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Оказание социальной помощи населению
3.2.2
	- размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Учреждения социальной защиты
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта тор-говли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность:5 этажей
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».     
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общежития
3.2.4
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Общежития
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



Статья 41. Зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж-5)
ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж-5)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Для индивидуального жилищного строительства
2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи на 1-2 легковых автомобиля; подсобные сооружения

	Для вновь образуемого земельного участка: минимальная площадь земельного участка – 0,1 га;
Минимальная площадь существующего земельного участка – 0,04 га;
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га;
При объединении и перераспределении из земельных участков государственная собственность на которые неразграничена, минимальная площадь земельного участка - 0,06 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
- от границ лесных насаждений – 30 м
Максимальное количеством надземных этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка: 60%
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков, а также минимальная ширина земельного участка применяются к образуемым земельным участкам, в том числе образуемым в результате перераспределения, разделения. 
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.1.1
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70.
Иные параметры:
- необходимое количество машино-мест определяется из расчета не менее 50% расчетного числа легковых автомобилей;
- в случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв. м и более, не менее 35% от необходимого количества машино-мест должны быть организованы как подземные или надземные многоуровневые стоянки;
- габариты машино-места - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6 м
     

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016, СП 42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Блокированная жилая застройка 
2.3
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	Блокированные жилые дома; объекты хранения автотранспорта; подсобные сооружения; спортивные и детские площадки; площадки отдыха
	- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м.;
- максимальное количество надземных этажей блокированного жилого дома – 3;
- предельная высота блокированного жилого дома – 12 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка - 60.
Иные параметры:
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7м.
Ограждения высотой не более 2 м.
Минимальное расстояние:
- от прочих построек (бань, гаражей др.) до соседнего участка – 1 м
   

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиями и техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В зонах застройки, сложившейся к моменту утверждения настоящих Правил, допускается размещение индивидуальных и блокированных жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы

	Среднеэтажная жилая застройка
2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Многоквартирные жилые дома; объекты благоустройства и озеленения; подземные гаражи и автостоянки; спортивные и детские площадки, площадки отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дом
	- минимальная площадь земельного участка – 1 500 кв. м из расчета на одну блок-секцию;
- максимальная площадь земельного участка – 50 000 кв. м;
- максимальное количество этажей – 8;
- при строительстве жилой застройки переменной этажности допустимо понижение отдельных частей ниже 5 этажей, с сохранением минимальной средней этажности 5 этажей;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 27 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – 80;
- предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории;
- максимальный процент застройки надземной части при этажности: 5 этажей – 40%, 6-7 этажей – 35%, 8 этажей – 28%;
- плотность жилой застройки – не более 22,5 тыс. кв. м на 10 000 кв. м;
- на территории земельного участка должны предусматриваться стоянки автомобилей из расчета машино-мест не менее 50% расчетного числа легковых автомобилей;
- в случае, если жилищная обеспеченность составляет 40кв.м и более, не менее 35% от необходимого количества машино-мест должны быть организованы как подземные или надземные многоуровневые стоянки;
- габариты машино-места - 5,3х2,5м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6м;
- площадки в составе придомовой территории из расчета 3,5 кв. м на 1 жителя;
- минимальный процент озеленения – 25
	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям и техническими регламентами.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2.6
	Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
	Многоквартирные жилые дома; объекты благоустройства и озеленения; подземные гаражи и автостоянки; спортивные и детские площадки, площадки отдыха; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дом
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м. из расчета на одну блок-секцию;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей - 16;
- минимальное количество этажей – 9;
- максимальный процент застройки земельного участка - 50.
Иные показатели:
- необходимое количество машино-мест определяется из расчета не менее 50% 
расчетного числа легковых автомобилей;
- в случае, если жилищная обеспеченность составляет 40кв.м и более, не менее 35% от необходимого количества машино-мест должны быть организованы как подземные или надземные многоуровневые стоянки;
- габариты машино-места - 5,3х2,5м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6м

	Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту, проекту планировки и межевания территории.
При определении в градостроительном плане земельного участка минимальных отступов от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, необходимо учитывать: сложившеюся застройку на соседних земельных участках, ранее выданные разрешения на строительство объектов капитального строительства на соседних земельных участках, подготовленные и утвержденные градостроительные планы соседних земельных участков. 
Возможен нулевой отступ от границы с соседним участком (с блокировкой зданий) при условии согласования с собственниками таких объектов капитального строительства и земельных участков при условии соблюдения технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других обязательных требований.
Также нулевой отступ от границы с соседним участком (с блокировкой зданий) возможен при разделе земельного участка, на котором осуществлялось строительство многоквартирных жилых домов по единому разрешению на строительство, в целях определения границ придомовой территории каждого построенного жилого дома.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Социальное обслуживание
3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	Объекты социального обслуживания; предприятия связи; благотворительные организации, клубы по интересам

	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования

   
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 60 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –5 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20;
- территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 60 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 30;
- территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1,6 м
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 60 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –5 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20;
- минимальный процент озеленения – 30;
- внешкольные учреждения – не более 50 мест;
- размер земельного участка может определяться в зависимости от задания на проектирование и количества мест
	

	Среднее и высшее профессиональное образование
3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Кампус среднеспециальных учебных заведений в сфере культуры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- максимальное количество этажей – 4;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 30

	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Религиозное использование
3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	Церкви, соборы, храмы, часовни; монастыри, мечети, молельные дома; скиты; воскресные школы; семинарии; духовные училища
	- минимальная площадь земельного участка 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден 
	Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градо-строительного проектирования Ир-кутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градо-строительство. Планировка и застрой-ка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градострои-тельство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирова-ния».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение научной деятельности
3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Объекты научно-исследовательских и проектных организаций; объекты научно-исследовательского, проектного и изыскательского назначения; объекты изыскательского назначения; объекты необходимые для научно-производственных целей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей, максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Приюты для животных
3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг с содержанием животных
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Торговые центры; торгово-развлекательные центры (комплексы)
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
- минимальная площадь земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса РФ
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальная площадь объекта тор-говли: 1000 м2
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Банковская и страховая деятельность
4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Организации, оказывающие банковские и страховые услуги
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,0 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 5 этажей
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
    
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Развлекательные мероприятия
4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Аквапарк; здания и сооружения, предназначенных для организации развлекательных мероприятий; боулинг; игровые автоматы; игровые площадки

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест уста-навливается в соответствии с Регио-нальными нормативами градострои-тельного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроитель-ство. Модели городской среды мало-этажная. Правила проектирования».
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение дорожного отдыха
4.9.1.2
	Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
	Мотель; хостел; придорожное кафе; магазин сопутствующей торговли
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Выставочно-ярмарочная деятельность
4.10
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)
	Конгресс-центр; конгресс-отель; бизнес-центр
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Научно-производственная деятельность
6.12
	Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов
	Объекты технологических, промышленных, агропромышленных парков; административные здания, общественное питание, служебные гаражи, склады и (или) складские площадки; инженерные сооружения коммунального обслуживания; сооружения инженерной защиты; благоустройство и озеленение
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.2
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6
	Вокзалы
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Стоянки транспорта общего пользования
7.2.3
	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту
	Автобусные остановки; остановочные площадки
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение внутреннего правопорядка
8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Пожарное депо
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Историко-культурная деятельность
9.3
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Здания, строения, сооружения, а также меры направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общее пользование водными объектами
11.1
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	Сооружения для осуществления общего водопользования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Специальное пользование водными объектами
11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Сооружения для специального водопользования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Улично-дорожная сеть
12.0.1
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств
	Объекты улично-дорожной сети 
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Благоустройство территории
12.0.2
	Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
	Объекты благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил





3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Хранение автотранспорта
2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- минимальная площадь земельного участка – 45 кв. м (на одно машиноместо);
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Размещение гаражей для собственных нужд
2.7.2
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Гаражи индивидуальных легковых автомобилей
	- максимальная площадь земельного участка – 300 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Медицинские организации особого назначения
3.4.3
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	Морги
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Рынки
4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли; гаражи и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	- минимальный размер земельного участка – 3 000 кв. м;
- максимальный размер земельного участка – 20 000 кв. м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки земельного участка не подлежит установлению.
Иные параметры:
- торговая площадь одного торгового места не более 200 кв. м
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Автомобильные мойки
4.9.1.3
	Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Автомобильные мойки; магазины сопутствующей торговли 

	- минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Связь
6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Объекты связи, радиовещания, телевидения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
14.0
	Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	Объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктур, предназначенные для обслуживания расположенных в границах территории малоэтажного жилого комплекса индивидуальных жилых домов, в том числе котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, элементы благоустройства, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


Статья 42. Многофункциональная общественно-деловая зона (ОД-1)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОД-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Социальное обслуживание
3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	Объекты социального обслуживания; предприятия связи; благотворительные организации, клубы по интересам

	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Оказание социальной помощи населению
3.2.2
	- размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам.
	Учреждения социальной защиты
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Религиозное использование
3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	Церкви, соборы, храмы, часовни; монастыри, мечети, молельные дома; скиты; воскресные школы; семинарии; духовные училища
	- минимальная площадь земельного участка 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден

	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение научной деятельности
3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Объекты научно-исследовательских и проектных организаций; объекты научно-исследовательского, проектного и изыскательского назначения; объекты изыскательского назначения; объекты необходимые для научно-производственных целей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей, максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Приюты для животных
3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг с содержанием животных
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	Торговые центры; торгово-развлекательные центры (комплексы)
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Рынки
4.3
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	Сооружения, предназначенные для организации постоянной или временной торговли; гаражи и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	- минимальный размер земельного участка – 3 000 кв. м;
- максимальный размер земельного участка – 20 000 кв. м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки земельного участка не подлежит установлению.
Иные параметры:
- торговая площадь одного торгового места не более 200 кв. м
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки земельного участка - 60
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Банковская и страховая деятельность
4.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Организации, оказывающие банковские и страховые услуги
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, и
другие действующие нормативные документы и технические регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Гостиничное обслуживание
4.7
	Размещение гостиниц
	Гостиницы
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Развлекательные мероприятия
4.8.1
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Аквапарк; здания и сооружения, предназначенных для организации развлекательных мероприятий; боулинг; игровые автоматы; игровые площадки

	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты дорожного сервиса
4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли; объекты общественного питания; автомобильные мойки и прачечные; мастерские
	- минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение внутреннего правопорядка
8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Пожарное депо
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил








Статья 43. Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ (ОД-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Социальное обслуживание
3.2
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
	Объекты социального обслуживания; предприятия связи; благотворительные организации, клубы по интересам

	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Дома социального обслуживания
3.2.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами
	Дома престарелых; дома ребенка; детские дома; пункты ночлега для бездомных граждан; здания для временно размещения переселенцев, беженцев
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 147.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Оказание услуг связи
3.2.3
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предприятия связи

	Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальный отступ:
- от фронтальной границы – 5 м;
- от границ красной линии – 3 м;
- от иных границ – 3м;
Этажность: 3 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 50%
Количество парковочных мест устанавливается в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и СП 533.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды малоэтажная. Правила проектирования».
	Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Здравоохранение
3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
	Поликлиники; амбулатории; фельдшерские пункты; пункты здравоохранения; центры матери и ребенка; диагностические центры; молочные кухни; станции донорства крови; клинические лаборатории; больницы; родильные дома; диспансеры; научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 
- максимальное количество этажей - 5;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Объекты дошкольного образования

	Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка – не устанавливается
- от красной линии автомобильных дорог и главных улиц: 5 м
- от красной линии улиц и проездов – не устанавливается
Этажность: 4 этажа
Максимальный процент застройки земельного участка: 70%
	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016, СП 460.1325800.2019, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида не подлежит разделению.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристроенными спортивными залами, бассейном, объектами инженерно-технического и административного назначения, необходимых для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	
	
	Объекты начального и среднего общего образования
	
	

	
	
	Внешкольное образование; объекты дополнительного образования

	
	

	Среднее и высшее профессиональное образование
3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Кампус среднеспециальных учебных заведений в сфере культуры
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 6 м;
- максимальное количество этажей – 4;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 30

	Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не подлежит разделу.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты культурно-досуговой деятельности
3.6.1
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Учреждения культуры
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка -80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Религиозное использование
3.7
	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2
	Церкви, соборы, храмы, часовни; монастыри, мечети, молельные дома; скиты; воскресные школы; семинарии; духовные училища
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016. СП 118.13330.2012, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Общественное управление
3.8
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2
	Органы государственной власти; органы местного самоуправления; суды; организации, непосредственно обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов; органы управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан Дипломатические представительства иностранных государств и консульских учрежден


	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение научной деятельности
3.9
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3
	Объекты научно-исследовательских и проектных организаций; объекты научно-исследовательского, проектного и изыскательского назначения; объекты изыскательского назначения; объекты необходимые для научно-производственных целей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей, максимальная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
3.10.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка до здания – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 60
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Приюты для животных
3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг с содержанием животных
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение внутреннего правопорядка
8.3
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	Пожарное депо
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки земельного участка - 60
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории

	Общественное питание
4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предприятия общественного питания
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории










Статья 44. Производственная зона (П-1)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Недропользование
6.1
	Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	Объекты добычи руд и нерудных ископаемых

	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Легкая промышленность
6.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)
	Объекты текстильной промышленности и производства легкой промышленности
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Пищевая промышленность
6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	Промышленные объекты и производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Строительная промышленность
6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	Объекты строительной промышленности
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Коммунальные и складские объекты
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Складские площадки
6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории



Статья 45. Коммунально-складская зона (П-2)

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Коммунальные и складские объекты
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 5;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Складские площадки
6.9.1
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Сельскохозяйственное использование
1.0
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	Здания и сооружения сельскохозяйственного использования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Научное обеспечение сельского хозяйства
1.14
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
	Объекты научного обеспечения сельского хозяйства
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	Здания, сооружения, сооружения зерноочистительного комплекса (зерноочистки), используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	Здания, сооружения, необходимые для ведения сельского хозяйства; машина-транспортные и ремонтные станции; ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; амбары; инженерно-технические сооружения, в том числе водонапорные башни; трансформаторные станции; сооружения зерноочистительного комплекса (зерноочистки); иное инженерно-техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил


2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории



Статья 46. Зона инженерной инфраструктуры (ИТ-1)

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИТ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Связь
6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	Объекты связи, радиовещания, телевидения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Специальное пользование водными объектами
11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Сооружения для специального водопользования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют.

Статья 47. Зона транспортной инфраструктуры (ИТ-2)

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИТ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Объекты дорожного сервиса
4.9.1
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4
	Автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли; объекты общественного питания; автомобильные мойки и прачечные; мастерские
	- минимальный размер земельного участка – 300 кв. м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3м;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Железнодорожный транспорт
7.1
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2
	Объекты железнодорожного транспорта
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Железнодорожные пути
7.1.1
	Размещение железнодорожных путей
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Автомобильный транспорт
7.2
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3
	Сооружения на автодорогах; здания и сооружения для обслуживания пассажиров; депо автомобильного транспорта; иные объекты
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Трубопроводный транспорт
7.5
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	Объекты трубопроводного транспорта
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил






2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Обслуживание железнодорожных перевозок
7.1.2
	Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	Вокзалы; станции; объекты обслуживания железнодорожного транспорта
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



[bookmark: _Hlk191981895]Статья 48. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Растениеводство
1.1
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Скотоводство
1.8
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.16
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Питомники
1.17
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Сенокошение
1.19
	Кошение трав, сбор и заготовка сена
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Выпас сельскохозяйственных животных
1.20
	Выпас сельскохозяйственных животных
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил






2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют.

Статья 49. Зона садоводческих или огороднических товариществ (СХ-2)

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (СХ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Растениеводство
1.1
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки общего назначения
13.0
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	Объекты общего пользования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение огородничества
13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Некапитальные строения; подсобные сооружения
	- минимальная площадь земельного участка, расположенного в границах населенного пункта – 1 000 кв. м;
- минимальная площадь земельного участка, расположенного за границами населенного пункта – 800 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Иные параметры:
- высота ограждения (забора) не должна превышать 2 м, высота ворот не более 3 м;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м
	Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение садоводства
13.2
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	Садовый дом; хозяйственные строения и сооружения; жилой дом
	- минимальная площадь земельного участка, расположенного в границах населенного пункта – 1 000 кв. м;
- минимальная площадь земельного участка, расположенного за границами населенного пункта – 800 кв. м;
- минимальная площадь земельных участков, образуемых в результате перераспределения земель, государ-ственная собственность на которые не разграничена или земель муниципаль-ной собственности – не менее 400 кв.м., но при условии невозможности образования земельного участка с минимальной площадью 1000 кв.м.;
- минимальная площадь земельного участка, образуемого в результате объединения двух земельных участков – 600 кв.м;

- минимальный отступ от границ земельного участка до жилого садового дома и садового дома – 3 м;
- максимальное количество надземных этажей жилого садового дома и садового дома – 3;
- максимальная высота жилого садового дома и садового дома – 12 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – 40.
Иные параметры:
Ограждения высотой не более 2 м
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков, а также минимальная ширина земельного участка применяются к образуемым земельным участкам, в том числе образуемым в результате перераспределения, разделения. 
При изменении видов разрешенного использования земельных участков или объектов капитального строительства не требуется приведения их в соответствии с действующим градостроительным регламентом в части соответствия предельным (минимальным и (или) максимальным) площадям земельных участков, а также минимальной ширине земельного участка, если сведения о земельных участках и объектах капитального строительства внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории



Статья 50. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2/1)

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (СХ-2/1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Гидротехнические сооружения
11.3
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Гидротехнические сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение огородничества
13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	Некапитальные строения; подсобные сооружения
	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению.
Иные параметры:
- высота ограждения (забора) не должна превышать 2 м, высота ворот не более 3 м;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1 м
	Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение садоводства
13.2
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	Садовый дом; хозяйственные строения и сооружения; жилой  дом
	- минимальная площадь земельного участка – 400 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальная высота зданий – 12 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – 30.
Иные параметры:
- высота ограждения (забора) не должна превышать 2 м, высота ворот не более 3 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
В случае нахождения земельного участка в зоне затопления, подтопления запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления;
2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют.

Статья 51. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-3)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХ-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Сельскохозяйственное использование
1.0
	Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	Здания и сооружения сельскохозяйственного использования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Растениеводство
1.1
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Животноводство
1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20
	Здания, сооружения, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Пчеловодство
1.12
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	Улья, иные объекты и оборудование, необходимые для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; сооружения используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Рыбоводство
1.13
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	Здания, сооружения, оборудование, необходимые для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Научное обеспечение сельского хозяйства
1.14
	Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений
	Объекты научного обеспечения сельского хозяйства
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
1.15
	Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	Здания, сооружения, сооружения зерноочистительного комплекса (зерноочистки), используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
1.16
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Питомники
1.17
	Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства
	Сооружения питомников
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Обеспечение сельскохозяйственного производства
1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	Здания, сооружения, необходимые для ведения сельского хозяйства; машина-транспортные и ремонтные станции; ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; амбары; инженерно-технические сооружения, в том числе водонапорные башни; трансформаторные станции; сооружения зерноочистительного комплекса (зерноочистки); иное инженерно-техническое оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Приюты для животных
3.10.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
	Учреждение, предназначенное для оказания ветеринарных услуг с содержанием животных
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Склад
6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Объекты складского назначения
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей - 3;
- максимальный процент застройки земельного участка - 70

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют.
Статья 52. Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) (Р-1)

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ) (Р-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Стоянка транспортных средств
4.9.2
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Парковки
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Природно-познавательный туризм
5.2
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Здания базы и палаточного лагеря для проведения походов и экскурсий
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Туристическое обслуживание
5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	Здания пансионатов; гостиниц; кемпингов; домов отдыха; детские лагеря
	- минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Охрана природных территорий
9.1
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Специальное пользование водными объектами
11.2
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	Сооружения для специального водопользования
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Гидротехнические сооружения
11.3
	Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)
	Гидротехнические сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Охота и рыбалка
5.3
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Дом охотника или рыболова; сооружения для восстановления поголовья зверей и количества рыбы
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Поля для гольфа или конных прогулок
5.5
	Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун
	Сооружения для игры в гольф; конноспортивные манежи
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



Статья 53. Зона отдыха (Р-2)
ЗОНА ОТДЫХА (Р-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Спорт
5.1
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
	Спортивно-зрелищные здания и сооружения, имеющие специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов); спортивные клубы, спортивные залы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; площадки и сооружения для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе; спортивные сооружения для занятия водными и авиационными видами спорта; спортивные базы и лагеря, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Природно-познавательный туризм
5.2
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Здания базы и палаточного лагеря для проведения походов и экскурсий
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Туристическое обслуживание
5.2.1
	Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей
	Здания пансионатов; гостиниц; кемпингов; домов отдыха; детские лагеря
	- минимальная площадь земельного участка – 500 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Охота и рыбалка
5.3
	Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы
	Дом охотника или рыболова; сооружения для восстановления поголовья зверей и количества рыбы
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Охрана природных территорий
9.1
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют. 
Статья 54. Зона кладбищ (СН-1)
ЗОНА КЛАДБИЩ (СН-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ритуальная деятельность
12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Крематорий; места захоронений; культовые сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют. 
Статья 55. Зона кладбищ* (СН-1/1)
ЗОНА КЛАДБИЩ* (СН-1/1)[footnoteRef:2] [2:  Градостроительный регламент вступает в силу только после осуществления перевода земель в «Земли промышленности и иного специального назначения».] 


1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Бытовое обслуживание
3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Объекты бытового обслуживания
	- минимальная площадь земельного участка – 100 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка – 70
     

	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ритуальная деятельность
12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Крематорий; места захоронений; культовые сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют. 
Статья 56. Зона озелененных территорий специального назначения (СН-2)

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Охрана природных территорий
9.1
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Размещение объектов капитально строительства не предусмотрено
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ритуальная деятельность
12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Крематорий; места захоронений; культовые сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: отсутствуют. 
Статья 57. Зона специального назначения (СН-3)
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СН-3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИС-ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Коммунальное обслуживание
3.1
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2
	Объекты электро-теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; объекты телефонизации и связи; жилищно-эксплуатационные организации (административное здание)
	- минимальная площадь земельного участка – 20 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80. 
Иные параметры:
- минимальный процент озеленения – 20;
- максимальная высота оград – 1,5 м
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил
     


	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Земельные участки (территории) общего пользования
12.0
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2
	Объекты улично-дорожной сети и благоустройства

	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Ритуальная деятельность
12.1
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Крематорий; места захоронений; культовые сооружения
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 3;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил



2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Предоставление коммунальных услуг
3.1.1
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Котельные; водозаборы; очистные сооружения; насосные станции; водопроводы; линии электропередач; трансформаторные подстанции; газопроводы; линии связи; телефонные станции; канализация
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Служебные гаражи 
4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Гостевые автостоянки для временного характера индивидуальных легковых автомобилей
	- предельные (минимальные и (или) максимальные) площади земельных участков не подлежат установлению;
- минимальный отступ от границ земельного участка не подлежит установлению;
- максимальное количество этажей – 1;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению 
	Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил




3. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
	ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

	ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
	ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
	ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Деловое управление
4.1
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Административные здания с офисными помещениями
	- минимальная площадь земельного участка – 1 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка –1 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальный процент застройки земельного участка - 80.
Иные параметры:
- максимальная высота оград – 1,5 м

	Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил

	Магазины
4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
	Предприятия розничной и мелкооптовой торговли; предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях (киоски, павильоны, палатки)

	- минимальная площадь земельного участка – 5 000 кв. м;
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
- максимальное количество этажей – 2;
- максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м;
- максимальный процент застройки не подлежит установлению
	Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-31, а также с учетом требований пожарной безопасности, приведенных в статье 34 настоящих Правил.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории


	[bookmark: _Hlk191455973]                              Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
                              Мамонского муниципального образования

	Шифр объекта
065-24

	251


Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»



[bookmark: _Toc198720720]ГЛАВА XI. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

[bookmark: _Toc198720721]Статья 58. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов электроснабжения для населения Мамонского сельского поселения
	Степень благоустройства
	Расчет показателей
	Электропотребление, [image: ][image: ]

	1
	2
	3

	Поселки и сельские населенные пункты (без кондиционеров):
не оборудованные стационарными     электроплитами ([image: ][image: ]= 0,7)
оборудованные стационарными электроплитами  ([image: ][image: ]= 1,0)
	
	

	
	[image: ]
	950

	
	[image: ]
	1350



Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения..
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов теплоснабжения для населения Мамонского сельского поселения
	Типы зданий
	Наименование удельного показателя
	значения удельного показателя с 01.01.2016г.
	Значения удельного показателя с 01.01.2020 г.

	
	
	С числом этажей
	С числом этажей

	
	
	5
	12 и выше
	5
	12 и выше

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Многоквартирные жилые дома 5-12 этажей и выше
	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию
	
32,0
	
27,2
	
27,2
	
22,30

	
	Удельный средний за год часовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение
	
8,6
	
7,4



Для зданий высотой с 6 по 11 этаж значения определяются по интерполяции

.
[bookmark: _bookmark14]3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения для населения Мамонского сельского поселения
	Потребители природного газа (без учета отопления и вентиляции)
	Единица измерения
	Укрупнённые показатели потребления газа

	1
	2
	3

	Население, при наличии централизованного горячего водоснабжения
	м3/год на 1 чел.
	120

	Население, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	м3/год на 1 чел.
	300

	Население, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 
(в сельской местности)
	м3/год на 1 чел.
	180
(220)


Расходы газа потребителями для промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.
[bookmark: _bookmark15]3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов водоснабжения для населения Мамонского сельского поселения/
	Степень благоустройства 
жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	
	Для существующей 
застройки
	Для перспективной застройки с учетом внедрения 
водосберегающих технологий

	1
	2
	3

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн
	150
	130

	То же, с ванными и местными водонагревателями
	180
	160

	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	270
	250


Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя проживающего в районе застройки, принимается равным 50 л/сут.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для сбора (в том числе раздельного сбора) и транспортирования твердых коммунальных отходов
	Наименование 
объектов
	Единица
измерения
	Показатель 

	1
	2
	3

	Площадки под контейнеры
	м
	100



[bookmark: _Toc198720722]Статья 59. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности автомобильных дорог местного значения для населения Мамонского сельского поселения

Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях определяются документами территориального планирования.
[bookmark: _bookmark13]2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспортных услуг и транспортного обслуживания населения для населения муниципального образования
Максимальный уровень доступности остановок городского общественного транспорта
	Наименование 
территории
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Жилые зоны, в том числе
	м
	500

	для усадебной застройки
	м
	600

	Общественно-деловые зоны
	м
	500

	Производственные и коммунально-складские зоны (от проходных предприятий)
	м
	400

	Зоны массового отдыха и спорта (от главного входа)
	м
	800




[bookmark: _Toc198720723]Статья 60. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Мамонского сельского поселения

Минимальный уровень обеспеченности населения объектами физкультуры и массового спорта
	Наименование
	Единица
измерения
	Показатель
(расчет)

	1
	2
	3

	Спортивные залы
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	73,5

	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	23,6

	Плоскостные сооружения
	м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.
	2047,5


Долю территории физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать в размере 35%, площади спортивных залов – 50%, бассейнов – 45%.
Максимальный уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта для населения принимается по таблице 
	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Спортивные залы
	мин
	30*

	Плавательные бассейны
	час
	1*

	Плоскостные сооружения
	м
	1500

	Физкультурно-спортивные центры
	м
	1500


Примечание: * – транспортная доступность.

[bookmark: _bookmark8]2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения для населения Мамонского сельского поселения
Минимальный уровень обеспеченности населения Мамонского муниципального образования объектами культуры и досуга принимается по таблице  
	Наименование 
объектов
	Единица
измерения
	Показатель
(расчет)

	1
	2
	3

	Городские населенные пункты

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	П=5*1,05= 5,25

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	П=80*1,05= 84

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 0,2 – 1 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	7,5

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	500-300

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 1 – 2 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	6-7,5

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	300-230

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 2 – 5 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	5-6

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	230-190

	Сельские населенные пункты и их группы с численностью населения 5 – 10 тыс. чел.

	Муниципальные библиотеки
	тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.
	4,5-5

	Учреждения культурно-досугового типа
	место на 1 тыс. чел.
	190-140

	Муниципальные музеи в населенных пунктах с числом жителей от 20 до 50 тыс. чел.
	объект
	1-2

	Муниципальные музеи в населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тыс. чел.
	объект
	0,4 на 10 тыс. чел.

	Муниципальные музеи в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 250 тыс. чел.
	объект
	0,24 на 10 тыс. чел.

	Муниципальные архивы
	объект
	1


Примечание: Меньшие значения вместимости клубов и библиотек следует принимать для больших населенных пунктов.
В качестве сетевых единиц учреждений культурно-досугового типа учитываются самостоятельные учреждения (Дома культуры, социально-культурные и культурно-досуговые комплексы и др.) и обособленные отделы.
Максимальный уровень доступности объектов культуры и досуга для населения принимается по таблице 
	Наименование объектов
	Единица
измерения
	Показатель

	1
	2
	3

	Городские населенные пункты

	Муниципальные библиотеки
	м
	800

	Учреждения культурно-досугового типа
	м
	800

	Сельские населенные пункты

	Муниципальные библиотеки
	час
	0,5*

	Учреждения культурно-досугового типа
	час
	0,5*

	Муниципальные музеи
	час
	2*

	Муниципальные архивы
	час
	2*


 Примечание: * – транспортная доступность.
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065-24
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